รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
เทศบาลตำบลนาบอนพร้อมติดตั้ง  
………………………………

คุณสมบัติทั่วไป
1. พลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติก เป็นพลาสติกชนิดโดลีเอทธิลีน(มอก.816-2538) ซึ่งมีความ
ทนทานแข็งแรง มีความหนาพิเศษ สวยงามและมีความยืดหยุ่น มีเอกสารรับของมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
2. เหล็ก โครงสร้างและชิ้นส่วนเหล็ก ได้รับการชุบเคลือบกันสนิม และพ่นสีผิวด้วย Powder

Coating และอบด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 190 องศาเซลเซียส  เพื่อให้มีสีเงาสวยงาม

ทนทานต่อการขูดขีดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต้องมีเอกสาร Inter Terรับรองคุณภาพสี

3. น๊อต-สกูร ที่ใช้ในการยึดเครื่องจะเป็นระบบกันคลาย ต้องออกแบบให้ซ่อนหัวน๊อตหรือ
ปลายตัดหัวมน

4.  การติดตั้ง ต้องสามารถรับแรงสูงสุดต่อตำแหน่งที่ออกแบบสำหรับใช้งาน ต้องไม่เกิดการ

     พลิกคว่ำ เอียง เลื่อน หรือเคลื่อนตัวได้ความแข็งแรงในการยึดหรือฝังฐานของเครื่องเล่น
5. มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ผลิตมาแสดง
6. การตรวจสอบและบำรุงรักษา ให้ผู้ขายตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นทุก 3 เดือน
รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  ขนาด 800x1,140x500 ซม.  จำนวน 1 ชุด  ประกอบด้วย

1.  หลังคาฝักทอง
        






จำนวน 1 ชุด

2.  หลังคารูโค้ง 





  


จำนวน 1 ชุด
3.  กระดานลื่นรางเดี่ยวตรง 
 





จำนวน 1 ชุด
4.  กระดานลื่นรางเดี่ยวโค้ง 





     
จำนวน 1 ชุด
5.  กระดานลื่นรางคู่ตรง 





     

จำนวน 2 ชุด
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6.  กระดานลื่นรางเดี่ยววน 





     
จำนวน 1 ชุด
7.  กระดานลื่นท่ออุโมงค์วน 





     
จำนวน 1 ชุด
8.  ปีนป่าย UFO 





              
จำนวน 1 ชุด
9.  ปีนป่ายฟันเฟือง                                                                

จำนวน 1 ชุด
10. เสาต้นมะพร้าว                                                                

จำนวน 2 ชุด
11. เสาใบบัว                                                                        

จำนวน 3 ชุด
12. เสานกกระยาง 






    
จำนวน 1 ชุด
13. เสานกแก้ว 





            

จำนวน 1 ชุด
14. ผนังฟันเฟือง ไม่น้อยกว่า





    
จำนวน 1 ชุด
15. ผนังหน้าต่าง ไม่น้อยกว่า                                                     

จำนวน 2 ชุด
16. ผนัง OX                                                                        

จำนวน 1 ชุด
17. ผนังช่องเอียง                                                                 

จำนวน 3 ชุด
18. ผนังเก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์วางพักเท้าขนาดไม่น้อยกว่า 18x38x4 ซม. มีปุ่มนูนไม่น้อยกว่า
     16 ปุ่ม


จำนวน 1 ชุด 
19. ผนังตัว A 








จำนวน 1 ชุด
20. บาร์โหนโค้ง มีห่วงโหนสามเหลี่ยม 6 ห่วง พร้อมที่รองพื้นจุดพักทำจากพลาสติกขึ้นรูป LDPE 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 34 x 44 x 10 ซม. มีปุ่มนูนสูงไม่ต่ำกว่า 2 ซม. บันไดปีนป่ายด้านข้างทำจาก
     เหล็ก 








จำนวน 1 ชุด
21. อุโมงค์เชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า Ø 70 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 
     120 ซม. 








จำนวน 1 ชุด
22. บันไดแมวน้ำ 







จำนวน 1 ชุด
23. บันไดปีนป่ายโค้งพลาสติก 






จำนวน 1 ชุด
24. บันไดทางขึ้น-ลง พร้อมราวจับ วัสดุทำจากเหล็กและอุปกรณ์รองขั้นบันได ขนาดไม่น้อยกว่า 
     21 x 53 x 4 ซม. วัสดุทำจากพลาสติก LLDPE มีลาย ฉีดพลาสติกหนา 2 ชั้น    
จำนวน 1 ชุด
25. สะพานเชื่อมสถานี พร้อมราวจับวัสดุทำจากเหล็กและอุปกรณ์รองขั้นบันได ขนาดไม่น้อยกว่า 
     21 x 53 x 4 ซม.วัสดุทำจากพลาสติก LLDPE มีลาย ฉีดพลาสติกหนา 2 ชั้น พื้นเป็นขั้นบันได 
     เหล็ก 








จำนวน 1 ชุด

26. สะพานเชื่อมสถานี พื้นเป็นขั้นบันไดและหลังคาสายรุ้ง (วัสดุทำจากพลาสติก LLDPE ) มีราวจับ
     เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า Ø 1 นิ้ว
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27. เสาเหล็กอบสีฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า Ø 4 นิ้ว หนา 2 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 
     22 ต้น
28. พื้นสถานีหกเหลี่ยม 






จำนวน 2 ชุด
29. พื้นสถานีสามเหลี่ยม 






จำนวน 3 ชุด

30. ส่วนประกอบทั้งหมดทำจากพลาสติกขึ้นรูป LLDPE (โพลีเอทธิลีน)และเหล็ก galvanize steel 
     อบสีฝุ่น ขนาดของเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า 800 x 1140 x 500 ซม.
31. ทำพื้นลานปูน ขนาด 90 ตรม.  พร้อมบล็อกยางพาราปูพื้นจำนวน 30 ตรม.และปูพื้นบล็อก ยางพาราครื่องเล่น  
     กลางแจ้ง 140 ตรม.
รวมราคากลางในการจัดซื้อวงเงิน  600,000.- (-หกแสนบาทถ้วน-)
