รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ
ชื่อพัสดุ :  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  

ลักษณะทั่วไป
-  เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า   ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า  3  คน(รวมพนักงานขับรถ)  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย    มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  มอก.9001-2552(ISO 9001:2008)    ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา  การประกอบ และการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ

1. ข้อกำหนดรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
	1.1  ตัวรถยนต์บรรทุก
		1.1.1  เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี๋ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้
                   สะดวก
		1.1.2  มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) 
		1.1.3  มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง 1 บาน
     	1.1.4  มีชุดที่ปัดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
	1.1.5  มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
	1.1.6  เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
	1.1.7  ติดตั้งวิทยุ CD-Player จำนวน 1 ชุด
	1.1.8  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
	1.1.9  ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด
	1.2  ระบบเครื่องยนต์
		1.2.1  เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
		1.2.2  ระบายความร้อนด้วยน้ำ
		1.2.3  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
		1.2.4  เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ 
                   เลขที่ มอก.2315-2551  (มาตรฐาน EURO 3) หรือสูงกว่า
1.3  ระบบกำลังส่ง
 1.3.1  คลัทซ์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค
		1.3.2  เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก
		1.3.3  มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
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1.4  ระบบบังคับเลี้ยว
1.4.1  พวงมาลัยขับทางขวา
          1.4.2  มีระบบช่วยผ่อนแรง(Hydraulic Power Steering)
    1.5  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
1.5.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
1.6  ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
1.7  ระบบห้ามล้อ
1.7.1  ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค แยกสองวงจรอิสระ
          1.7.2  มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย
1.8  กงล้อและยาง 
1.8.1  ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่	 
    1.9  ระบบไฟฟ้า  
		1.9.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
		1.9.2  อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์
		1.9.3  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์  ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 60 Ah  จำนวน 2 ชุด
          1.9.4  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ  ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
  1.10.  อื่น ๆ  
		 1.10.1  ผู้เสนอราคาต้องแนบเค็ตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่
                 ยื่นซองเสนอราคา   
     
2. ชุดตู้บรรทุกขยะะมูลฝอย
	2.1  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
	2.2  โครงสร้างเสริมความเข้มแข็ง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอย่างมั่นคงแข็งแรงตามหลัก
          วิชาการ  ขนาดของเหล็กที่ใช้มีรายละเอียด ดังนี้
          2.2.1  ผนังด้านข้าง มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.
	      2.2.2  ผนังด้านบน มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.
          2.2.3  พื้นตัวถัง มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม. 
          2.2.4  คานขอบตัวตู้ด้านท้าย มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม.
	2.3  ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย ขอบด้านข้างและด้านล่าง ต้องมียางกันรั่วซึมของน้ำ  
          และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกดอัดยางกันรั่วซึมเกินกำลัง
	2.4  มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม.
          ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
          60 ลิตร
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3.  ชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย
     3.1  สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม. ในการผลิตและประกอบขึ้นรูป
           ส่วนประกอบดังนี้  พื้นรองรับมูลฝอย,ผนังด้านข้าง,ใบอัดขยะมูลฝอยและใบสไลด์,คานเสริมความ
           แข็งแรงต่าง ๆ 
	3.2  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางสไลด์  โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีราง
          รองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกัน
          สึกหรอได้
	3.3  ปลายใบอัด เสริมความแข็งแรงตลอดความยาวของใบอัด มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 
	3.4  ด้านล่างของที่รองรับมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการกวาดอัดขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
          150 ลิตร  ส่วนล่างของที่รองรับน้ำเสียมีท่อระบายน้ำทิ้งด้านท้ายตัวรถ พร้อมติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด ขนาด
          เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
	3.5  การเปิด-ปิด ล็อคชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุขยะมูลฝอยเป็นแบบเกลียวล็อค เครื่องอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

4.  ชุดเครื่องคายขยะมูลฝอย
    4.1  ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย  เป็นแผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 4.5 ม.ม.
          ทำงานด้วยไฮดรอลิคแบบหลายชั้น  เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
	4.2  แผ่นดันขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกเลื่อนวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านข้าง โดยที่แผ่นดันขยะมูลฝอยไม่เสียดสี        
          หรือสัมผัสกับตัวถังบรรจุขยะ  เมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย  โดยไม่มีส่วนใด ๆ ยื่น
          ออกมาพ้นตู้บรรจุขยะมูลฝอย  
 
5.  ระบบไฮดรอลิค
     5.1  ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O.
     5.2  ถังน้ำมันไฮดรอลิค(Oil Reservoir)  มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	

6.  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
     6.1  ชนิดแผงสั้นแบบ LED  10-30VDC  โคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต  ขนาดตัวโคมไม่น้อยกว่า(กxยxส)
           220x370x70  มม.  น้ำหนักไม่เกิน  3.5 กก.   
	    6.2  มีจำนวนหลอดไม่น้อยกว่า 55 หลอด  ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 30 วัตต์  จังหวะการกระพริบไม่น้อยกว่า
           10 จังหวะ
		6.3  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ECE  R10  หรือ  SAE  จากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพตาม
          มาตรฐาน  ISO  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
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		6.4  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่น
          ซองเสนอราคา
		6.5  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทน
          จำหน่าย  ผู้แทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

7.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน
     7.1  การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน
           ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
	7.2  การพ่นสีภายในถังบรรทุกขยะมูลฝอย (Body) พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
                ก่อนพ่นสีจริง
	7.3  พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  บริเวณใต้ท้องรถ  โครงรถ  และใต้บังโคลนหน้า  ใต้บังโคลนหลัง
          ด้วยบอดี้ชู้ด หรือเท็คโค็ต  หรือเทียบเท่า
	7.4  ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ  ตามแต่หน่วยงานกำหนด

8.  เครื่องมือและอุปกรณ์ 
    8.1  ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  ขนาดตามมาตรฐานรถ		จำนวน  1  ชุด
	8.2  แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ			จำนวน  1  ชุด
	8.3  ประแจถอดล้อ						จำนวน  1  ชุด
	8.4  เครื่องมือบำรุงรักษา					จำนวน  1  ชุด
	8.5  คู่มือการใช้รถ						จำนวน  1  เล่ม
	8.6  คู่มือตรวจเช็คบริการ					จำนวน  1  เล่ม

 9.  เงื่อนไขและการรับประกัน
     9.1  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียด  รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาให้
           คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
     9.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นโรงงานผู้ผลิต  หรือได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกขยะมูลฝอย
           แบบอัดท้าย  โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
	9.3  การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี
          หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิม
          ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
	9.4  กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
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10.  อื่น ๆ (Others)
      10.1  รายละเอียดอื่น ๆ  นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ให้เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
      10.2  สีของตัวรถ  ตามมาตรฐานของบริษัท  เทศบาลตำบลนาบอนขอสงวนสิทธิในการเลือกสี
      10.3  มีตราหน่วยงานที่ประตูรถทั้งสองด้าน
      10.4  มีตัวหนังสือโปรดช่วยกันรักษาความสะอาด  ที่ตู้บรรทุกขยะทั้งสองด้าน
      10.5  ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจรับรถไว้เป็นที่เรียบร้อยและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว


                  		 (ลงชื่อ)         วิเชียร  รัตนสุภา           ประธานกรรมการ
                                                (นายวิเชียร    รัตนสุภา)
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